

Детские противогазы типа ПДФ-7 — измерение по высоте лица от подглазья до подбородка.

|  |  |
| --- | --- |
| Высота лица, мм | Требуемый размер |
| До 78 | 1 |
| 79-87 | 2 |
| 88-95 | 3 |
| 96-103 | 4 |

Для детей, у которых высота лица больше 103 мм, подбирают лицевые части противогазов ШМ-62. Измерения делаются как для взрослых.

**Помните! Защищает только правильно подобранный противогаз**

# Единый телефон службы спасения 112

# Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

# ПАМЯТКА

# Средства индивидуальной защиты

# Уфа 2015

# 16554

#  Средства индивидуальной защиты

*Средства индивидуальной защиты* предохраняют от попадания внутрь организма и на кожные покровы радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств.

Они подразделяются на средства индивидуально защиты органов дыхания (фильтрующие и изолирующие противогазы, респираторы, противопыльные тканевые и ватно-марлевые повязки) и средства защиты кожи (защитная одежда, подручные средства защиты).

Если у вас отсутствуют средства индивидуальной защиты, необходимо прибыть на пункт выдачи средств индивидуальной защиты и получить их.

Выдаются средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствующем порядке, согласно графикам и правилам работы пунктов выдачи СИЗ.

Неработающему населению необходимо прибыть в домоуправление по месту прописки, где также как и на предприятиях будет развернут пункт выдачи средств индивидуальной защиты.

Основным средством защиты органов дыхания, глаз и лица от различных АХОВ является противогаз, он состоит из лицевой части и фильтропоглащающей коробки.

Решающее значение для защиты от АХОВ имеет правильный подбор размера лицевой части противогаза.

**Подбор противогаза**

Рост лицевой части противогаза определяется:

Противогазы для взрослых типа ГП-5, ГП-7 — по измеренной окружности головы (измерение производится через макушку головы и подбородок с помощью матерчатого швейного сантиметра).

|  |  |
| --- | --- |
| Результаты измерений, см | Требуемый размер |
| До 63,0 | 0 |
| 63,5-65,5 | 1 |
| 66,0-68,0 | 2 |
| 68,5-70,5 | 3 |
| 71,0 и более | 4 |

